硫化98酸发放发改造鹤管土建施工：

1、按照原鹤管发放平台向西延伸制作安装汽车装车栈桥（鹤位）一节。（含立柱，基础等材料由施工方提供）

2、新建鹤管立柱基础6只。（顶部装车大鹤管材料由甲方提供）

3、原鹤管发放平台西侧爬梯移位（含爬梯基础）

4、钢柱的为Φ219\*7钢管高度4500mm，新增平台要求5500mm\*2000mm\*4500mm ，镀锌格栅孔距30\*100 δ=5mm, 需要两侧栏杆安装高度1200mm，此新增平台为通道。

具体施工要求参见所附图纸。竞标单位需现场勘察，复核后参与报价投标。