**氯乙酸氢化塔A塔保温拆装及附属管道保温工作量**

1. 设备本体保温拆装：DN1000\*12424。（**岩棉10cm+PVC布+0.5mm铝皮 90kg/m³**）
2. DN50管道保温10米，弯头5只，三通1只。（**岩棉5cm+PVC布+0.5mm铝皮 90kg/m³**）
3. DN100管道保温10米，弯头5只，三通1只。（**岩棉5cm+PVC布+0.5mm铝皮 90kg/m³**）
4. DN150管道保温10米，弯头5只，三通1只。（**岩棉5cm+PVC布+0.5mm铝皮 90kg/m³**）
5. DN50管道铝皮更换30米，弯头6只，正三通4只。
6. DN80管道铝皮更换30米，弯头10只。