硫化事业部土建施工内容

1. 脱析2台地坪防腐：

受泄漏盐酸地面受腐蚀严重需要清理腐蚀层，重新找平。达到积水向排口汇集。

平台：7.5m×7.4m-(孔1.6m×1.6m+孔1.4m×1.4m+孔Φ0.9ｍ)

1. 氯磺酸二层平台4处孔洞封堵

直径约:DN200-250

1. 化水西侧路面

路面破损，需要清除破损的承重路面约面积36平方米：

要求浇筑钢筋混凝土承重地面，宽6米，长6米，厚度0.25米,

同时协助查找确认区域地下有无水网漏点，如有协助处理。

C30砼内配单层双向φ16＠200钢筋网片。

1. 动力波水洗循环槽基础腐蚀严重，清除受腐蚀的基础，C30砼重新浇筑修复，约4-5立方米。基础顶部表面，图纸要求抹平。
2. 附原基础图纸参照施工
3. 图中：标注为循环水洗槽
4. 下游
5. 烟酸三氧化硫泵围堰内防腐地坪清理，C30砼地面找平保持地面向排口微倾，便于排水。

长3m宽2.9m

烟酸三氧化硫泵围堰内防腐地坪清理，C30砼地面找平保持地面向排口微倾，便于排水。

长6m宽2.9m

注:1、项目需要单独报价，便于以后分项核算。

1. 投标方需要现场勘察复核确认工作量无误参与投标。如有异意请及时与事业部沟通。
2. 其中动力波水洗循环槽基础需要在大修期间完成施工，具体时间待定，施工时间5天。

2023.3.22