**氯乙酸主装置及切片车间一楼土建工作量**

1. 主装置2、6、7层防火门闭门器更换3套，消防箱有机玻璃更换7只，要求使用5mm有机玻璃，规格：主装置0.87m\*0.57m共计6只，切片车间0.86m\*0.57m共计1只。
2. 切片车间一楼地面拆除花岗岩14m²，其中12m²花岗岩利旧，新铺设2m²花岗岩，底部破除、浇筑混凝土：14m²。

做法：底面首先浇筑不发火花细石混凝土或不发火花水泥砂浆面层，中间层采用25mm环氧胶泥结合层，面层采用60mm防腐花岗岩板。

3、切片车间一楼地沟封堵：2.5m\*0.5m\*0.5m。

做法：底面首先浇筑不发火花细石混凝土或不发火花水泥砂浆面层，中间层采用25mm环氧胶泥结合层，面层采用60mm防腐花岗岩板。