精化机柜线缆整理施工内容

精化机柜间施工数量：机柜16台。具体施工内容如下：

1：机柜内照明修复（包括灯管的更换,32只）

2：机柜内散热风扇更换（32扇）

3：机柜内除尘

4：机柜内线缆整理（包括没用的电缆抽出柜内，线槽内线缆绑扎整齐）

5：机柜内所有线缆号码管补齐，手写号码管全部更换为正规机打号

6：机柜内所有线缆没有线鼻子补齐

7：机柜内工作接地，保护接地整理（断掉的恢复）

8：机柜内所有线槽盖板补齐盖好

9：机柜进线处封堵

注：施工单位提前到现场确认，施工过程中必须跟电仪保障人员紧密配合，听从指挥，施工后清洁卫生，线槽盖板、防火泥、辅材等均由乙方提拱。