硫化下游污水管预留pH计接口配管工作量

硫化事业部污水管道预留PH计接口：

1. 下游罐区污水泵出口管道加装孔网钢带聚乙烯复合电熔D110×63异径三通1只，DE63法兰1只，CPVC DN50阀门1只；
2. 下游装置污水泵出口管道加装CPVC材质100×50异径三通1只，DN50法兰1只，CPVC DN50阀门1只。