**供江化微蒸汽冷凝水回收管道安装工作量**

供江化微蒸汽冷凝水回收管道安装：

1、位置：由硫化事业部区域南侧围墙管廊至烟酸区域冷凝水箱V－0672，沿管廊安装长度约400米。

2、安装内容：管道口径DN80，长度400米。安装DN80截止阀2只，取样管及沿线导淋共3处，口径DN25，DN25截止阀4只。其它材料：DN80弯头21只，DN80法兰10片，DN25法兰6片，DN25弯头4只，DN25管道约20米，异径三通DN80/25，3只。管道及管件材质为碳钢。

3、安装单位焊接人员在施工前应对所有母材、焊材进行检查，焊接施工坡口要清理干净，坡口尺寸及组队间隙要严格按照焊接工艺卡进行，对于公称直径 >DN100 的管道，应采取氲电联焊。满足《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

4、施工单位须现场勘察确认施工工作量后参加报价投标。如有异意及时反馈，沟通。