**石墨换热器维修说明**

1、2台石墨换热器（HCL洗涤塔1#换热器Φ480×筒体2090，F=20㎡；粗馏塔冷凝器Φ690×筒体4500，F=50㎡）返厂常规性拆装、检查、清洗、浸渍；

2、更换紧固件及密封垫片，垫片材质：四氟；

3、石墨块报价按更换全部石墨块报价，检修完成后按实际更换的石墨块数量结算；石墨块（材质：细颗粒；树脂型号：酚醛树脂）。

4、2台设备出厂后本体需做防腐出新：环氧带锈底漆2道+聚氨脂面漆2道。