供江化微蒸汽冷凝水回收管道安装保温。

DN80口径：DN80管道410米，DN80弯头21只，DN80截止阀2只，异径三通DN80/25，3只。

DN25口径：DN25管道20米，DN25弯头4只。截止阀4只。

施工高度：0－8米。

施工工艺：岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮。

注：1、硅酸铝容重≥110㎏/m³；岩棉≥85㎏/m³

2、施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标。

2、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂。

3、涉及登高作业脚手架等工具由施工单位自行解决。