盐化事业部盐酸合成节能改造项目XCL-2023XM-GC-01玻璃钢管道安装检修工作量

安装合成炉爆破片FRP放空管

管道安装需要登高作业，现场根据走向切割、糊制连接；FRP管道安装所需支撑、抱箍等由我方负责。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃钢管 | DN300 PN6 FRP HG/T21633-1991 | 米 | 40 |
| 1.0D 90o玻璃钢弯头 | DN300 PN6,FRP,HG/T21633 | 只 | 8 |
| 玻璃钢同心异径管 | DN450\*300 PN6 FRP HG/T21633 | 只 | 2 |
| 玻璃钢三通 | DN300 PN6 FRP HG/T21633 | 只 | 2 |
| 玻璃钢直通 | DN300 PN6 FRP HG/T21633 | 只 | 4 |

部分作业为受限空间、登高、动火作业，施工人员需持有登高证并接受我公司以及新区推行外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工，树脂、玻璃纤维布等材料由中标方提供，投标单位需查勘现场。