**主风机转子高速动平衡**

**一、硫化事业部主风机转子相关数据如下**：

转子总长： 3175mm

转子材质： FV520B

叶轮尺寸： φ1100 厚度500mm

轴径尺寸（轴承位置）： φ165mm

转子总重： 约2吨

工作转速：5300r/min

1. **要求：**

1、校平衡，去除转子不平衡量，标准：轴承座振动速度有效值Vrms≤0.5mm/s。

2、测出转子的一阶临界转速值。

3、要求有高速动平衡设备和业绩单位，现场查看，配备试验轴瓦和联轴器联接接手盘。

三、报价含运费、税、包装费、保险等。