索普新材料2024年度消防器材

采购技术参数

1. 概述
2. 本技术要求适用于江苏索普新材料科技有限公司消防灭火器材设备的采购招标。它包括设备的名称、规格、型号、数量等方面的技术要求。
3. 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。
4. 在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。
5. 本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
6. 由供货方提供的产品和相关配套设备需具备生产厂商的授权，如有相关纠纷，由供货方负责。
7. 本技术规范书为投标和订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
8. 消防灭火器材的设备名称、型号规格。（详见附表）
9. 产品应满足的质量保证及相关技术规范要求。
10. 中华人民共和国消防法；
11. GBJ16-1997建筑设计防火规范；
12. GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范；
13. GB 4351-1997手提式灭火器通用技术条件；
14. GB 8109-87 推车式灭火器性能要求和试验方法；
15. GB 13532-92 干粉灭火剂通用技术条件；
16. GB 12515-90 手提贮压式干粉灭火器；
17. CNCA-09C-044:2001 消防产品类强制性认证实施规则；
18. 强制性产品认证管理规定（3C认证、防爆认证）。
19. 供方应提供技术文件
20. 产品合格证书；
21. 产品供货清单；
22. 灭火器产品检验报告；
23. 产品技术手册；
24. 3C认证相关文件。

**附表：消防灭火器材的设备名称、型号规格**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注（注明品牌） |
| 地上式泡沫消火栓 | MPS100/65\*2,执行标准：GB4452-2011 | 只 | 2 |  |  |
| 室内消火栓 | SN65,执行标准：GB3445-2018 | 只 | 20 |  |  |
| 地上消火栓 | SS100/65-1.6,执行标准：GB4452-2011 | 只 | 10 |  |  |
| 灭火器箱 | 620\*200\*400（304不锈钢，壁厚1.0mm），用于8kg\*2只，执行标准：GA139-2009 | 只 | 20 |  |  |
| 灭火器箱 | 500\*170\*340（304不锈钢，壁厚1.0mm），用于4kg\*2只，执行标准：GA139-2009 | 只 | 30 |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8,执行标准：GB4351.1-2005 | 只 | 10 |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4,执行标准：GB4351.1-2005 | 只 | 20 |  |  |
| 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35A,执行标准：GB8109-2005，含配套推车 | 个 | 6 |  |  |
| 手提式二氧化碳灭火器 | MT/5，执行标准：GB4351.1-2005 | 只 | 20 |  |  |
| 推车式二氧化碳灭火器 | MTT/24，执行标准：GB8109-2005，含配套推车 | 只 | 10 |  |  |
| 消防水带 | 涤纶长丝聚氨酯有衬里10-65-25涤纶长丝聚氨酯（含铁丝捆扎好的卡口接扣），执行标准：GB6246-2011，长25米。 | 根 | 40 |  |  |
| 消防水带 | 涤纶长丝聚氨酯有衬里16-65-25涤纶长丝聚氨酯（含铁丝捆扎好的快口接扣），执行标准：GB6246-2011，长25米。 | 根 | 20 |  |  |
| 消防直流水枪头 | Dn65,Dn19直流卡口，执行标准：GB8181-2005 | 个 | 10 |  |  |
| 消防喷雾枪头 | Dn65卡口，执行标准：GB8181-2005 | 个 | 10 |  |  |
| 安全出口指示灯 | 3C认证 | 个 | 20 |  |  |
| 防爆安全出口指示灯 | 防爆认证，3C认证 | 个 | 10 |  |  |
| 应急照明灯 | 3C认证 | 个 | 20 |  |  |
| 防爆应急照明灯 | 防爆认证，3C认证 | 个 | 10 |  |  |
| 消火栓扳手 | 通用型，执行标准：GB4452-2011 | 个 | 20 |  |  |
| 消火栓箱 | 800×650×240（304不锈钢，不锈钢门窗，箱体厚度1.2-1.5mm，执行标准CB/T 14561-2019 | 个 | 20 |  |  |
| 消火栓封盖 | 消火栓闷盖，用于消火栓65的接口，执行标准：GB4452-2011 | 个 | 20 |  |  |
| 消防用对夹式蝶阀 | D71X-16 DN65 铸铁 | 个 | 20 |  |  |
| 消防用对夹式蝶阀 | D71X-16 DN50 铸铁 | 个 | 20 |  |  |
| 消防用对夹式蝶阀 | D71X-16 DN25 铸铁 | 个 | 20 |  |  |
| 消防用对夹式蝶阀 | D71X-16 DN100 铸铁 | 个 | 20 |  |  |
| 总价（元） | | | |  | |