红外线测温仪技术规格

|  |  |
| --- | --- |
| 测量温度范围 | -30℃—500℃ |
| 测量精度 | ±1℃ |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 响应时间 | 小于500ms |
| 物距比 | 50：1 |
| 工作环境温度 | 0℃—50℃ |
| 重复性 | ±1℃ |
| ℃/F°单位切换 | 有 |
| 数据保持 | 有 |
| 激光定位 | 有 |
| 背光显示 | 有 |
| 自动关机 | 有 |