氯苯事业部原苯、氯苯管道拆除及制安工作量

1. 原苯罐区至氯苯罐区原苯管道拆除及制安：φ108\*295米，弯头14只，三通1只，，旧伴热管道拆除，铺设新φ12\*295米紫铜管，疏水阀组制作10组，支撑800KG；
2. 主装置至原苯罐区氯苯管道拆除及制安：φ108\*302米，弯头17只；
3. 氯苯罐区废旧管道拆除：φ108\*34米；φ57\*26米；φ32\*20米。

注：1、报价前需勘察现场，焊接要求务必按照压力管道GC1执行标准规范实施，焊缝100%拍片；2、管道焊接务必按照公司生产部下发《管道安装焊接施工》文件执行；3、涉及登高器具（含固定式脚手架）由中标方提供；4、涉及吊装器具由中标方提供；5、施工完成后必须将施工现场清理干净及管道法兰螺栓涂油。