江苏索普新材料科技有限公司

六号门汽车衡基础改造招标文件

六号门汽车衡基础改造招标要求：

1.将六号门地磅原有基础进行拆除并对拆除修现场进行清理并将地面做平（拆除后做平的地面需具有能承重80t车辆过往的强度，质保两年）

2.重新制作六号门汽车衡基础（秤体的基础加上无人值守设备基础，详见基础图纸）新基础需向厂内移动5米（需现场勘察）。

3.无人值守系统至地磅需按照附件图纸配穿线管埋地（需现场勘察）。

电仪保障部

2023年4月12日